Техническое задание на аренду сервера

Цель аренды: обеспечение дублирования и хранения данных на резервных серверах Регионального ЦОД (аренда 2-х серверов).

Требования к аппаратному обеспечению:

* Процессоры: Процессоры: 2 шт.,18 ядер каждый или выше, тактовая частота не менее 2,1 ГГц (базовая) / 3,3 ГГц (максимальная).
* Оперативная память: 256 ГБ, с поддержкой коррекции ошибок или выше.

Хранилище данных:

* Не менее 4 SSD (общий объем не менее 12 ТБ), поддержка RAID 0/1/10/5/50/6/60.

Сетевое подключение:

* 1 порт подключения 1Gbit/s.

IP-адреса:

* не менее 4 выделенных IP-адреса.

Удаленное управление:

* 1 порт удаленного управления для администрирования и мониторинга сервера.

Требования к связи:

* Канал связи: минимальная пропускная способность 100 Мбит/с.
* Внешняя связь: до 100 метров, предпочтение нефиксированным пакетам связи для оптимизации стоимости и гибкости использования.

Дополнительные условия

* SLA (Service Level Agreement): гарантированное время работы сервера не менее 99.9%.

Техническая поддержка:

* круглосуточная поддержка с возможностью быстрого реагирования на инциденты.

Безопасность: продвинутые меры безопасности для защиты данных, включая регулярные резервные копии и физическую безопасность дата-центра.

Предпочтительный срок аренды: 12 месяцев с возможность продления.

Срок поставки :7 рабочих дней.