ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переоборудование помещения в архивно-сейфовое
1. Общие сведения
Заказчик: ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» (далее — Заказчик).
Предмет закупки: выполнение комплекса работ по переоборудованию существующего помещения в защищенное архивно-сейфовое помещение для хранения документов.
Адрес объекта: г. Бишкек, ул. Раззакова, 17.
Назначение помещения: хранение документов ограниченного доступа, архивных материалов и иных ценных бумаг Банка.
2. Характеристики существующего помещения
	№
	Наименование требования
	Характеристика / требование

	1
	Тип
	Существующее помещение, подлежащее переоборудованию

	2
	Площадь
	7,14 м² (2,10 × 3,40 м)

	3
	Высота потолков
	2,50 м

	4
	Количество дверных проемов
	1 (один)

	5
	Расположение
	г. Бишкек, ул. Раззакова, 17


3. Технические требования к переоборудованию
Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:
3.1. Усиление ограждающих конструкций (стены, пол, потолок)
Стены:
1. монтаж внутреннего силового каркаса из профильной стальной трубы сечением не менее 40×40×2 мм с шагом стоек не более 400 мм; крепление каркаса — на анкерные болты, заделанные в кирпичную кладку, с последующей фиксацией сваркой;
1. обшивка каркаса с внутренней стороны помещения листовой сталью толщиной не менее 2 мм; листы крепятся к каркасу сварными швами по всему периметру и через каждые 200 мм по полю; стыки листов — в разбежку, с перекрытием швами;
1. пространство между кирпичной стеной и стальной обшивкой заполнению не подлежит;
1. все технологические вводы (кабели, трубы) заделываются огнестойкими материалами с пределом огнестойкости не менее EI 60;
1. поверхность стальной обшивки грунтуется и окрашивается антикоррозийным составом; финишная отделка — по согласованию с Заказчиком.
Потолок:
1. монтаж подвесного стального каркаса из профильной трубы сечением не менее 40×40×2 мм с шагом несущих элементов не более 400 мм; крепление — на анкерные болты к перекрытию с шагом не более 500 мм;
1. обшивка каркаса с внутренней стороны листовой сталью толщиной не менее 2 мм; листы крепятся сварными швами по всему периметру и через каждые 200 мм по полю; стыки — в разбежку;
1. сварные швы зачищаются, грунтуются и окрашиваются антикоррозийным составом;
1. сопряжение потолочной обшивки со стеновой выполняется с перевязкой элементов каркаса — без разрывов и зазоров; угловые соединения проваривают по всей длине.
Пол:
1. существующая стяжка обследуется Исполнителем; при наличии трещин, пустот или отслоений производится локальный ремонт с вырубкой дефектных участков и заполнением цементным раствором;
1. по выровненному основанию укладывается листовая сталь толщиной не менее 2 мм; листы крепятся к основанию анкерными болтами с шагом не более 200 мм по периметру и через каждые 400 мм по полю;
1. стыки листов — в разбежку; швы между листами завариваются по всей длине и зачищаются заподлицо;
1. поверхность стального настила грунтуется и покрывается антикоррозийным составом; финишное противоскользящее покрытие — по согласованию с Заказчиком;
1. сопряжение стального настила пола со стальной обшивкой стен выполняется с приваркой по всему периметру — без зазоров и необваренных участков.
Общие требования:
1. все металлические элементы каркаса и обшивки должны иметь антикоррозийное покрытие (грунтовка + эмаль или иной сертифицированный состав);
1. сопряжения стеновой и потолочной обшивки, обшивки и дверной коробки выполняются с перевязкой — без разрывов, зазоров и необваренных участков;
1. скрытые работы (монтаж каркаса, прокладка кабелей) предъявляются Заказчику до закрытия обшивкой и фиксируются актами скрытых работ с обязательным фотоматериалом.
3.2. Огнестойкость
1. ограждающие конструкции помещения (стены, потолок, пол) должны обеспечивать предел огнестойкости не менее EI 60 (огнестойкость не менее 60 минут);
1. применяемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и иметь соответствующие сертификаты;
1. электрическая проводка в помещении выполняется в металлических трубах или металлорукаве с пределом огнестойкости не менее EI 60; применение горючих кабель-каналов и открытой прокладки не допускается; электрощиток и автоматические выключатели устанавливаются вне помещения; все электромонтажные работы выполняются в соответствии с требованиями пожарной безопасности и нормами ПУЭ.
3.3. Система видеонаблюдения
1. установка видеокамеры с обзором входной зоны и внутри помещения;
1. прокладка кабелей — скрытая.
3.4. Система отопления
1. тип обогревателя: инфракрасный потолочный обогреватель с терморегулятором и встроенным термопредохранителем от перегрева;
1. мощность обогревателя определяется Исполнителем расчетным путем исходя из площади и высоты помещения; минимальная температура поддержания — +18°C, максимальная — +22°C (норма хранения бумажных документов);
1. монтаж — стационарный, на стальной обшивке потолка; размещение исключает прямое тепловое воздействие на стеллажи с документами;
1. терморегулятор устанавливается на стене при входе в помещение или вне помещения; обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры и отключение при ее достижении;
1. электропитание обогревателя выполняется от отдельного автоматического выключателя, установленного на электрощитке вне помещения;
1. прокладка кабелей — скрытая, в металлорукаве, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и нормами ПУЭ;
1. применяемое оборудование должно иметь сертификат соответствия и класс защиты не ниже IP20.
3.5. Система освещения
1. тип светильника: светодиодный (LED) потолочный светильник в пылевлагозащищенном металлическом или поликарбонатном корпусе класса защиты не ниже IP54; применение ламп накаливания и галогенных ламп не допускается;
1. мощность: не менее 18 Вт, световой поток — не менее 1 800 лм; цветовая температура — 4 000 К (нейтральный белый) для комфортного чтения документов без искажения цвета;
1. освещенность: не менее 200 лк на уровне 0,8 м от пола (норма для архивных помещений); количество и расположение светильников определяются Исполнителем расчетным путем исходя из площади помещения (7,14 м²); достаточно одного светильника, устанавливаемого по центру потолка;
1. монтаж: на стальной обшивке потолка через монтажную пластину с анкерным креплением; светильник не должен выступать ниже плоскости потолка более чем на 80 мм;
1. выключатель устанавливается вне помещения, у входной двери;
1. кабель: ВВГнг-LS 2×1,5 мм²; прокладка — скрытая, в металлорукаве; ввод через стену с огнестойкой заделкой с пределом огнестойкости EI 60;
1. электропитание освещения выполняется от отдельного автоматического выключателя номиналом 10 А на электрощитке вне помещения;
1. применяемое оборудование должно иметь сертификат соответствия.
4. Требования к сертификации
Переоборудованное помещение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к сертифицированным хранилищам документов. Исполнитель обязан:
1. применять материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;
1. по завершении работ предоставить Заказчику комплект исполнительной документации (схемы, сертификаты на материалы и оборудование, акты скрытых работ);
1. обеспечить возможность прохождения Заказчиком последующей сертификации помещения в уполномоченных органах.
5. Требования к качеству работ
1. все работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности и стандартами по защите хранилищ;
1. применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь сертификаты качества;
1. монтаж должен быть выполнен квалифицированными специалистами;
1. при производстве работ должна быть обеспечена сохранность отделки смежных помещений и конструктивных элементов здания;
1. все технологические отверстия и вводы подлежат аккуратной заделке огнестойкими составами.
6. Порядок выполнения работ
До начала работ Исполнитель обязан:
1. провести обследование помещения и уточнить объем работ;
1. разработать и согласовать с Заказчиком проект переоборудования с указанием применяемых материалов, оборудования и способов монтажа;
1. представить смету работ с детализацией по видам работ и материалам.
В ходе работ Исполнитель обязан:
1. уведомлять Заказчика о завершении скрытых работ для их приемки до закрытия;
1. соблюдать рабочее время Банка и требования пропускного режима;
1. обеспечить уборку рабочего места по завершении каждого рабочего дня.
7. Срок выполнения работ
Срок выполнения полного комплекса работ — не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора, включая обследование, согласование проекта и производство работ. Конкретный график работ согласовывается сторонами до начала работ.
8. Порядок приемки
Приемка работ осуществляется поэтапно:
1. приемка скрытых работ — в процессе производства работ, до их закрытия последующими конструкциями; оформляется актом скрытых работ;
1. итоговая приемка — по завершении всего комплекса работ на основании акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями сторон.
Заказчик вправе привлечь к приемке независимых технических специалистов. При выявлении недостатков Исполнитель устраняет их за свой счет в срок, согласованный сторонами.
9. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование — не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранять выявленные дефекты за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.
10. Условия оплаты
Оплата производится по факту выполнения работ на основании счета и подписанного акта выполненных работ. Допускается поэтапная оплата в соответствии с графиком, согласованным в договоре. Расчеты производятся в сомах путем безналичного перечисления.
11. Требования к участнику
1. наличие опыта выполнения аналогичных работ по оборудованию защищенных хранилищ, сейфовых комнат или архивных помещений;
1. наличие квалифицированного персонала и необходимого оборудования;
1. предоставление коммерческого предложения с детальной сметой (по видам работ и материалам) с учетом всех налогов и сборов;
1. предоставление сертификатов на применяемые материалы и оборудование по запросу Заказчика.
12. Примечание
Точные размеры помещения (площадь, высота потолков) уточняются Исполнителем в ходе предварительного обследования до подачи коммерческого предложения. Цена предложения должна включать все расходы, связанные поставкой материалов и оборудования, выполнением работ и включать налоги.


Эксперт ОАХЧ							А.Б. Асылбеков
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